**Фильтры-регуляторы**

Фильтры-регуляторы используются для отделения твердых частиц и капельной влаги от воздуха в пневматической системе и регулирования давления после себя. Фильтры-регуляторы снабжены клапаном сброса избыточного давления со стороны потребителя, поставляются с 25 (5) мкм фильтром, сливом конденсата, манометром и кронштейном.

Обратите внимание, фильтры-регуляторы отделяют только капельную влагу и не в состоянии осушать воздух, для осушки воздуха используйте осушители воздуха (ссылка) в комплекте с магистральными фильтрами (ссылка).

В нашем ассортименте представлены 3 серии фильтров-регуляторов, ниже приведена таблица с основными отличиями данных серий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия | SA-WN | SA-WU | SA-WМ |
| Внешний вид |  |  |  |
| Каталог PDF | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3D модель | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| Максимальное входное давление | 15 Бар | 10 Бар | 10 Бар |
| Диапазон регулирования выходного давления | 0-10 Бар | 0-8 Бар | 0-8 Бар |
| Присоединительные резьбы | M5 - G1” | G1/4” - G1” | G1/4”, G1/2” |
| Тип регулятора | Мембранный | Поршневой | Мембранный |
| Тип слива конденсата (стандартный) | Ручной | Полуавтомат | Полуавтомат |
| Возможность установки автоматического слива конденсата | Да | Да | Нет |
| Материал защитного стакана | Металл | Пластик | Пластик |
| Комплект поставки | Фильтр-регулятор, кронштейн, манометр | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия | Модель | Присоединительная резьба | Тип слива конденсата |
| SA-WN | 10 | М5 | Ручной / автоматический |
|  | 20 | ‘G1/4” |
|  | 40 | ‘G1/2” |
|  | 60 | ‘G1” |
|  |  |  |  |
| SA-WU | 20 | ‘G1/4” | Полуавтоматический / автоматический |
|  | 40 | ‘G1/2” |
|  | 60 | ‘G1” |
|  |  |  |  |
| SA-WM | 10 | ‘G1/4” | Полуавтоматический |
|  | 40 | ‘G1/2” |
|  |  |  |  |